Ek-1

**MHG/2014-01 Numaralı Tebliğ Çerçevesinde**

**Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.’nin**

**Görevlendirme Kapsamı (No:1)**

| **Avrupa Komisyonu Karar No.** | **Ürün(ler)/ Kullanım Amacı** | **Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi** | **Şartnameler** | **Görevler** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 97/555/EC | Su bazlı yol bağlayıcıları  (Yol temelinin stabilizasyonunda kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması için) | Sistem 2+ | TS EN 15368+A1 | Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu |
| 97/555/EC | Yapı kireçleri, kapsamı:  -Kalsiyum kireçler  -Dolomit kireçler  -Su bazlı kireçler  (Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç diğer karışımların hazırlanması) | Sistem 2+ | TS EN 459-1 | Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu |
| 97/740/EC | Duvarcılık birimleri I. Kategori  (Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda) | Sistem 2+ | TS EN 771-1 TS EN 771-2 TS EN 771-3 TS EN 771-4 TS EN 771-5 TS EN 771-6 | Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu |
| 97/740/EC | Fabrika yapımı duvar işlerinde kullanılan harçlar  (Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda) | Sistem 2+ | TS EN 998-2 | Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu |
| 98/214/EC | Strüktürel metalik kesitler/profiller  Sıcak haddelenmiş, soğuk şekillendirilmiş veya başka şekilde üretilmiş çeşitli şekillerdeki kesitler/profiller(T, L, H, U, Z, I, kanallar, köşebent, oluk, boru) ,yassı ürünler (tabaka, levha, şerit) çeşitli metal malzemelerden yapılmış, korozyona karşı astarlanarak (kaplanarak) korunmuş yada korunmamış dökme, dövme ve çubuk demirler. (Metal yapılarda veya metal ve beton karma yapılarda kullanılmak üzere) | Sistem 2+ | TS EN 10025-1 TS EN 10088-4 TS EN 10088-5 TS EN 10210-1 TS EN 10219-1 TS EN 10340 TS EN 10340/AC TS EN 10343 TS EN 15048-1 TS EN 15088 | Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu |
| 98/214/EC | Strüktürel metalden yapılmış inşaat malzemeleri:  -Makaslar, kirişler, kolonlar, merdivenler, döşeme mertekleri, taşıyıcı direkler ve palplanj (perde) gibi bitmiş metal ürünler. Belirli uygulamalar için tasarlanarak uygun büyüklüklerde kesilmiş parçalar, raylar, traversler.  Bunlar astarlanarak korozyona karşı korunmuş yada korunmamış olabilir, kaynaklı yada kaynaksız olabilir. | Sistem 2+ | TS EN 1090-1  TS EN  1090-1:2009+A1:2011 | Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu |
| 98/214/EC | Kaynak malzemeleri  (Strüktürel metal yapı işlerinde kullanmak için) | Sistem 2+ | TS EN 13479 | Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu |
| 98/214/EC | Strüktürel bağlayıcılar  Metal perçinler, cıvatalar  (somunlar ve pullar) ve H. R. Cıvataları  (yüksek mukavemetli öngerilimli cıvatalar-High Resistance),  başlı çiviler, vidalar, demiryolu sürgüleri.  (Strüktürel metal işlerde kullanmak için) | Sistem 2+ | TS EN 14399-1 | Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu |
| 98/598/EC | Bitümlü karışımlar ve yüzey uygulamaları için agregalar  (Yollar ve diğer altyapı işlerinde) | Sistem 2+ | TS EN 13043 | Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu |
| 98/598/EC | Kuşanıktaşlar (Su yapıları ve diğer altyapı çalışmalarında.)  -Demiryolu balastı  (Demiryolu işlerinde) | Sistem 2+ | TS EN 13383-1 TS EN 13383-1/AC TS 7043 EN 13450 TS 7043 EN 13450/AC | Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu |
| 98/598/EC | -Beton, harç ve enjeksiyon için agregalar ve dolgu malzemeleri  (Yapılar, yollar ve diğer altyapı işlerinde) | Sistem 2+ | TS 706 EN 12620+A1 TS 1114 EN 13055-1 TS EN 13055-1 /AC TS EN 13055-2  TS EN 13139 TS 2717 EN 13139 | Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu |
| 98/598/EC | Agregalar  - Bağlı olmayan ve hidrolik bağlı olan karışımlar için  (Yol ve diğer altyapı işlerinde) | Sistem 2+ | TS EN 13242 +A1 | Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu |
| 98/601/EC | -Bitüm  (Yolların yapımı ve yüzey uygulamaları için) | Sistem 2+ | TS EN 12591 TS EN 13808 TS EN 13924 TS EN 13924 /AC TS EN 14023  TS EN 15322 | Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu |
| 98/601/EC | -Köprü tabliyesi su geçirmeyen malzemeleri ve kitleri  (Köprü tabliyeleri için) | Sistem 2+ | TS EN 14695 | Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu |
| 98/601/EC | Bitümlü karışımlar  (Yolların yapımı ve yüzey uygulamaları için) | Sistem 2+ | TS EN 13108-1  TS EN 13108-1/AC  TS EN 13108-2  TS EN 13108-2 /AC  TS EN 13108-3  TS EN 13108-3 /AC  TS EN 13108-4  TS EN 13108-4 /AC  TS EN 13108-5  TS EN 13108-5/AC  TS EN 13108-6  TS EN 13108-6 /AC  TS EN 13108-7  TS EN 13108-7/AC | Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu |
| 98/601/EC | -Yüzey işlemleri (Yolların yüzey uygulamaları için) | Sistem 2+ | EN 12271  EN 12273 | Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu |
| 99/94/EC | Prekast normal/hafif/otoklav havalı beton malzemeleri (Boru ve tanklar hariç)  (Strüktürel kullanım için  özellikle öngerilmeli boşluklu döşeme elemanları, dikmeler ve direkler25, temel kazıkları, kalıp döşemeleri, kafes kiriş elemanları, kiriş/blok döşeme üniteleri ve elemanları, nervürlü zemin döşemeleri, lineer strüktür elemanları (kiriş ve kolonlar), taşıyıcı duvarlar, istinat duvar elemanları, çatı elemanları, silolar26, merdivenler, köprü döşeme (tabliye) elemanları ve büyük kutu menfezleri) | Sistem 2+ | TS EN 1168+A3  TS EN 12737+A1  TS EN 12794+A1/AC  TS EN 12843  TS EN 13224  TS EN 13225  TS EN 13225/AC  TS EN 13693+A1  TS EN 13747+A2  TS EN 13978-1  TS EN 14843  TS EN 14844+A2  TS EN 14991  TS EN 14992+A1  TS EN 15037-1  TS EN 15037-2+A1  TS EN 15037-3+A1  TS EN 15037-4  TS EN 15050+A1  TS EN 1520  TS EN 15258 | Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu |
| 99/469/EC | -Katkı maddeleri  (Beton, harç ve çimento şerbeti için) | Sistem 2+ | TS [EN 934-2](http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notification.html&dir_id=3&ntf_id=156852&version_no=4&lst_version_no=4,3,2,1&max_version=4&history_flg=Y##)+A1  TS [EN 934-3](http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notification.html&dir_id=3&ntf_id=156852&version_no=4&lst_version_no=4,3,2,1&max_version=4&history_flg=Y##)+A1  TS [EN 934-4](http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notification.html&dir_id=3&ntf_id=156852&version_no=4&lst_version_no=4,3,2,1&max_version=4&history_flg=Y##) TS EN 934-5 | Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu |
| 99/469/EC | - Katkılar (tip I)  ( Beton, harç ve çimento şerbeti için) | Sistem 2+ | TS EN 12878 TS EN 12878/AC | Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu |
| 99/469/EC | -Beton koruma ve tamir ürünleri  (Yapılarda ve altyapı işlerindeki diğer kullanımlar için) | Sistem 2+ | TS EN 1504-2 TS EN 1504-3 TS EN 1504-4 TS EN 1504-5 TS EN 1504-6 TS EN 1504-7 | Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu |